Requerimiento Funcional.

El sistema ShiftControl debe estar en la capacidad de:

Req1.